{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":12,"sheets":["Сводка","Сталь листовая","Профили гнутые","Сталь угловая","Швеллеры","Двутавры","Балки с паралл_гр","Монорельсы","Балки шир_пол","Колонны двутавр","Трубы стальные","Трубы чугунные"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Сводка","index":0,"n_rows":23,"n_cols":6,"rows_kept":23,"merged":[[2,1,3,5],[17,1,18,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null,"Площадь окраски металлических конструкций на 1 т .веса"]
[]
[null,"№ таблицы","Наименование стальных конструкций","примечания","Вес (т.)","Площадь окраски ( м2)"]
[null,null,"Всего",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"2.3.1","Сталь листовая ","суммарная поверхность с обеих сторон",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"2.3.3","Сталь угловая ","сумарная поверхность со всех сторон",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"2.3.2","Профили гнутые, квадратные прямоугольные и трубы","по внешней стороне проката",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"2.3.4","Швеллеры горячекатанные  ","сумарная поверхность со всех сторон",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"2.3.5","Балки двутавровые","сумарная поверхность со всех сторон",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"2.3.6","Балки с параллельными гранями ","сумарная поверхность со всех сторон",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"2.3.7","Балки двутавровые для монорельсов","сумарная поверхность со всех сторон",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"2.3.8","Балки широкополочные","сумарная поверхность со всех сторон",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"2.3.8","Колонны двутавровые","сумарная поверхность со всех сторон",{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[]
[null,"Площадь окраски труб  на 1 м. п. "]
[]
[null,null,"Наименование стальных конструкций","примечания","Длина ( п.м)","Площадь окраски ( м2)"]
[null,null,"Всего",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Трубы стальные",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Трубы чугунные",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]

{"sheet":"Сталь листовая","index":1,"n_rows":45,"n_cols":5,"rows_kept":45,"merged":[[0,0,0,1],[0,4,1,5],[1,0,1,1],[2,0,2,1],[2,2,2,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2.3.1Сталь листовая                 (ГОСТ 19903-74)",null,"ВСЕГО (т)","ВСЕГО (М2)","На сводную таблицу"]
["( суммарная поверхность с обеих сторон)",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["на единицу ",null,"на объем "]
["толщина листа,               мм","Площадь поверхности окраски на 1 т листа в м2","объем в т","Площадь поверхности окраски ( м2)"]
[{"v":2,"d":"2.0"},127.6,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[2.2,115.9,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[2.5,102.3,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[2.8,91.2,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"v":3,"d":"3.0"},{"v":85,"d":"85.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[3.2,79.9,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[3.5,{"v":73,"d":"73.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"v":4,"d":"4.0"},63.9,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"v":5,"d":"5.0"},51.1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"v":6,"d":"6.0"},42.7,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"v":7,"d":"7.0"},36.6,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"v":8,"d":"8.0"},32.1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"v":9,"d":"9.0"},28.5,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"v":10,"d":"10.0"},25.7,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"v":11,"d":"11.0"},23.4,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"v":12,"d":"12.0"},21.5,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"v":14,"d":"14.0"},18.4,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"v":16,"d":"16.0"},16.2,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"v":18,"d":"18.0"},14.4,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"v":20,"d":"20.0"},{"v":13,"d":"13.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"v":22,"d":"22.0"},11.8,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"v":25,"d":"25.0"},10.4,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"v":28,"d":"28.0"},9.4,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"v":30,"d":"30.0"},8.7,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"v":32,"d":"32.0"},8.2,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"v":36,"d":"36.0"},7.3,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"v":40,"d":"40.0"},6.6,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"v":45,"d":"45.0"},5.9,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"v":50,"d":"50.0"},5.4,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"v":55,"d":"55.0"},4.9,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]

{"sheet":"Профили гнутые","index":2,"n_rows":45,"n_cols":5,"rows_kept":45,"merged":[[0,0,0,1],[0,4,1,5],[1,0,1,1],[2,0,2,1],[2,2,2,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2.3.2 Профили гнутые, квадратные прямоугольные и трубы ( ГОСТ 10704-76)",null,"ВСЕГО (т)","ВСЕГО (М2)","На сводную таблицу"]
["( поверхность дана по внешней стороне проката)",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["на единицу ",null,"на объем "]
["толщина стенки,               мм","Площадь поверхности окраски на 1 т листа в м2","объем в т","Площадь поверхности окраски ( м2)"]
[{"v":2,"d":"2.0"},65.2,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[2.5,52.1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"v":3,"d":"3.0"},43.5,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[3.5,37.3,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"v":4,"d":"4.0"},32.9,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"v":5,"d":"5.0"},26.5,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"v":6,"d":"6.0"},{"v":22,"d":"22.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"v":7,"d":"7.0"},{"v":19,"d":"19.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"v":8,"d":"8.0"},16.6,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"v":9,"d":"9.0"},14.5,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"v":10,"d":"10.0"},13.1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"v":11,"d":"11.0"},11.8,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"v":12,"d":"12.0"},10.8,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"v":14,"d":"14.0"},9.3,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"v":16,"d":"16.0"},8.1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"v":17,"d":"17.0"},7.6,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"v":18,"d":"18.0"},7.5,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"v":20,"d":"20.0"},6.7,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"v":22,"d":"22.0"},6.1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"v":25,"d":"25.0"},5.5,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"v":28,"d":"28.0"},5.5,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"v":30,"d":"30.0"},4.7,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"v":32,"d":"32.0"},4.4,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"v":40,"d":"40.0"},3.5,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]

{"sheet":"Сталь угловая","index":3,"n_rows":24,"n_cols":5,"rows_kept":24,"merged":[[0,0,0,1],[0,4,1,5],[1,0,1,1],[2,0,2,1],[2,2,2,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2.3.3 Сталь угловая (ГОСТ 8509-86)",null,"ВСЕГО (т)","ВСЕГО (М2)","На сводную таблицу"]
["( поверхность дана сумарная со всех сторон)",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["на единицу ",null,"на объем "]
["толщина полки,               мм","Площадь поверхности окраски на 1 т листа в м2","объем в т","Площадь поверхности окраски ( м2)"]
[{"v":3,"d":"3.0"},86.5,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"v":4,"d":"4.0"},{"v":65,"d":"65.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"v":5,"d":"5.0"},{"v":52,"d":"52.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"v":6,"d":"6.0"},{"v":44,"d":"44.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"v":7,"d":"7.0"},{"v":37,"d":"37.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"v":8,"d":"8.0"},{"v":33,"d":"33.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"v":9,"d":"9.0"},29.5,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"v":10,"d":"10.0"},26.3,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"v":12,"d":"12.0"},{"v":22,"d":"22.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"v":14,"d":"14.0"},{"v":19,"d":"19.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"v":16,"d":"16.0"},16.6,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"v":18,"d":"18.0"},14.9,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"v":20,"d":"20.0"},13.3,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"v":22,"d":"22.0"},{"v":12,"d":"12.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"v":25,"d":"25.0"},10.6,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"v":28,"d":"28.0"},9.6,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"v":30,"d":"30.0"},{"v":9,"d":"9.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]

{"sheet":"Швеллеры","index":4,"n_rows":43,"n_cols":5,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,0,1],[0,4,1,5],[1,0,1,1],[2,0,2,1],[2,2,2,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2.3.4 Швеллеры горячекатанные         ( ГОСТ 8240-89)",null,"ВСЕГО (т)","ВСЕГО (М2)","На сводную таблицу"]
["( поверхность дана сумарная со всех сторон)",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["на единицу ",null,"на объем "]
["толщина полки,               мм","Площадь поверхности окраски на 1 т листа в м2","объем в т","Площадь поверхности окраски ( м2)"]
[{"v":5,"d":"5.0"},47.1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[6.5,46.4,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[{"v":8,"d":"8.0"},45.4,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[{"v":10,"d":"10.0"},44.7,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"v":12,"d":"12.0"},43.1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[{"v":14,"d":"14.0"},41.6,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["14 А",39.7,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[{"v":16,"d":"16.0"},40.5,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["16 А",38.7,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[{"v":18,"d":"18.0"},39.3,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["18 А",37.7,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[{"v":20,"d":"20.0"},38.3,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["20 А",36.4,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[{"v":22,"d":"22.0"},36.6,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["22 А",34.9,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[{"v":24,"d":"24.0"},{"v":35,"d":"35.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["24 А",33.3,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[{"v":27,"d":"27.0"},33.2,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[{"v":30,"d":"30.0"},31.4,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[{"v":33,"d":"33.0"},29.6,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[{"v":36,"d":"36.0"},27.7,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[{"v":40,"d":"40.0"},26.1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]

{"sheet":"Двутавры","index":5,"n_rows":22,"n_cols":5,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,1],[0,4,1,5],[1,0,1,1],[2,0,2,1],[2,2,2,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2.3.5 Балки двутавровые                          ( ГОСТ 8239-89)",null,"ВСЕГО (т)","ВСЕГО (М2)","На сводную таблицу"]
["( поверхность дана сумарная со всех сторон)",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["на единицу ",null,"на объем "]
["толщина полки,               мм","Площадь поверхности окраски на 1 т листа в м2","объем в т","Площадь поверхности окраски ( м2)"]
[{"v":10,"d":"10.0"},44.4,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"v":12,"d":"12.0"},43.1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"v":14,"d":"14.0"},41.8,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"v":16,"d":"16.0"},40.5,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"v":18,"d":"18.0"},39.1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"v":20,"d":"20.0"},38.1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"v":22,"d":"22.0"},36.7,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"v":24,"d":"24.0"},34.4,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"v":27,"d":"27.0"},{"v":33,"d":"33.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"v":30,"d":"30.0"},31.2,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"v":36,"d":"36.0"},26.7,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"v":40,"d":"40.0"},24.9,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"v":45,"d":"45.0"},23.2,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"v":50,"d":"50.0"},21.4,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"v":55,"d":"55.0"},19.7,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"v":60,"d":"60.0"},18.1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]

{"sheet":"Балки с паралл_гр","index":6,"n_rows":64,"n_cols":5,"rows_kept":64,"merged":[[0,0,0,1],[0,4,0,5],[1,0,1,1],[2,0,2,1],[2,2,2,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2.3.6 Балки с параллельными гранями                                                           ( ГОСТ 26020-83)",null,"ВСЕГО (т)","ВСЕГО (М2)","На сводную таблицу"]
["( поверхность дана сумарная со всех сторон)",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["на единицу ",null,"на объем "]
["толщина полки,               мм","Площадь поверхности окраски на 1 т листа в м2","объем в т","Площадь поверхности окраски ( м2)"]
["20 Б",49.1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["20 Б1",39.4,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["21 Б2",36.7,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["22 Б3",33.6,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["23 Б",45.9,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["23 Б1",{"v":38,"d":"38.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["23 Б2",35.3,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["23 Б3",{"v":32,"d":"32.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["26 Б",43.2,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["26 Б1",35.9,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["26 Б2",33.3,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["26 Б3",30.4,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["30 Б",40.7,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["30 Б1",35.4,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["30 Б2",{"v":33,"d":"33.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["30 Б3",30.1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["35 Б",37.8,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["35 Б1",34.4,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["35 Б2",31.1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["35 Б3",28.4,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["40 Б",34.9,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["40 Б1",30.8,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["40 Б2",27.8,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["40 Б3",25.5,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["45 Б",32.3,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["45 Б1",27.6,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["45 Б2",24.9,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["45 Б3",22.8,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["50 Б",29.3,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["50 Б1",24.8,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["50 Б2",22.8,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["50 Б3",20.9,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["60 Б",24.4,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["60 Б1",20.5,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["60 Б2",18.6,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["60 Б3",17.2,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["70 Б",{"v":21,"d":"21.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["70 Б1",19.1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["70 Б2",17.4,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["70 Б3",15.9,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["70 Б4",14.6,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["80 Б",19.3,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["80 Б1",17.2,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["80 Б2",15.5,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["80 Б3",14.2,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["80 Б4",13.1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["90 Б",17.8,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["90 Б1",15.7,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["90 Б2",14.5,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["90 Б3",13.2,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["90 Б4",{"v":12,"d":"12.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["100 Б",16.7,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["100 Б1",14.4,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["100 Б2",{"v":13,"d":"13.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["100 Б3",11.7,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["100 Б4",10.6,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]

{"sheet":"Монорельсы","index":7,"n_rows":10,"n_cols":5,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,1],[0,4,0,5],[1,0,1,1],[2,0,2,1],[2,2,2,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2.3.7 Балки двутавровые для монорельсов",null,"ВСЕГО (т)","ВСЕГО (М2)","На сводную таблицу"]
["( поверхность дана сумарная со всех сторон)",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["на единицу ",null,"на объем "]
["толщина полки,               мм","Площадь поверхности окраски на 1 т листа в м2","объем в т","Площадь поверхности окраски ( м2)"]
["24 м",{"v":24,"d":"24.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["30 м",22.3,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["36 м",21.4,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["45 м",19.3,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]

{"sheet":"Балки шир_пол","index":8,"n_rows":74,"n_cols":5,"rows_kept":74,"merged":[[0,0,0,1],[0,4,0,5],[1,0,1,1],[2,0,2,1],[2,2,2,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2.3.8 Балки широкополочные ( ГОСТ 26020-83)",null,"ВСЕГО (т)","ВСЕГО (М2)","На сводную таблицу"]
["( поверхность дана сумарная со всех сторон)",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["на единицу ",null,"на объем "]
["толщина полки,               мм","Площадь поверхности окраски на 1 т листа в м2","объем в т","Площадь поверхности окраски ( м2)"]
["20 Ш*",38.9,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["20 Ш1",33.8,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["20 Ш2",31.2,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["23 Ш*",37.9,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["23 Ш1",30.9,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["23 Ш2",27.8,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["26 Ш*",33.2,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["26 Ш1",28.6,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["26 Ш2",25.9,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["30 Ш*",30.1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["30 Ш1",{"v":26,"d":"26.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["30 Ш2",23.4,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["30 Ш3",21.1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["30 Ш4",19.4,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["35 Ш*",26.8,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["35 Ш1",22.7,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["35 Ш2",20.8,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["35 Ш3",19.1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["35 Ш4",17.3,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["40 Ш*",23.2,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["40 Ш1",20.4,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["40 Ш2",18.9,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["40 Ш3",17.9,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["40 Ш4",18.2,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["50 Ш",22.5,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["50 Ш1",19.4,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["50 Ш2",17.4,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["50 Ш3",15.7,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["50 Ш4",14.2,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["50 Ш5",12.9,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["60 Ш*",21.4,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["60 Ш1",17.4,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["60 Ш2",{"v":16,"d":"16.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["60 Ш3",14.6,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["60 Ш4",13.1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["60 Ш5",11.8,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["60 Ш6",10.7,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["70 Ш*",19.7,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["70 Ш1",15.8,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["70 Ш2",14.4,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["70 Ш3",13.1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["70 Ш4",{"v":12,"d":"12.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["70 Ш5",{"v":11,"d":"11.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["70 Ш6",10.3,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["70 Ш7",9.5,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["70 Ш8",8.8,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["80 Ш",17.4,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["80 Ш1",14.4,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["80 Ш2",13.2,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["80 Ш3",12.1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["90 Ш*",15.7,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["90 Ш1",13.1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["90 Ш2",12.1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["90 Ш3",11.1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["100 Ш",14.2,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["100 Ш1",12.3,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["100 Ш2",11.3,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]

{"sheet":"Колонны двутавр","index":9,"n_rows":57,"n_cols":5,"rows_kept":57,"merged":[[0,0,0,1],[0,4,0,5],[1,0,1,1],[2,0,2,1],[2,2,2,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2.3.8 Колонны двутавровые ",null,"ВСЕГО (т)","ВСЕГО (М2)","На сводную таблицу"]
["( поверхность дана сумарная со всех сторон)",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["на единицу ",null,"на объем "]
["толщина полки,               мм","Площадь поверхности окраски на 1 т листа в м2","объем в т","Площадь поверхности окраски ( м2)"]
["20 К*",32.3,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["20 К1",29.3,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["20 К2",26.1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["20 К3",23.7,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["20 К4",21.7,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
["23 К",31.6,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["23 К1",27.5,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["23 К2",25.7,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["23 К3",23.2,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["23 К4",21.2,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
["26 К*",26.1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["26 К1",23.3,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["26 К2",{"v":23.63,"d":"23.6"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["26 К3",20.9,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["26 К4",19.2,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["26 К5",17.6,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
["30 К1",21.4,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["30 К2",19.9,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["30 К3",18.3,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["30 К4",16.7,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["30 К5",15.2,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["30 К6",14.1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["30 К7",12.8,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["30 К8",11.7,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
["35 К1",19.3,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["35 К2",17.3,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["35 К3",15.6,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["35 К4",14.2,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["35 К5",{"v":13,"d":"13.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["35 К6",11.9,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["35 К7",10.9,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["35 К8",{"v":10,"d":"10.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
["40 К*",19.9,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["40 К1",17.5,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["40 К2",{"v":16,"d":"16.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["40 К3",14.5,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["40 К4",13.1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["40 К5",11.8,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["40 К6",10.8,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["40 К7",9.8,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["40 К8",{"v":9,"d":"9.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["40 К9",8.2,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["40 К10",7.8,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["40 К11",6.2,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["40 К12",5.2,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["40 К13",4.4,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["40 К14",3.7,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]

{"sheet":"Трубы стальные","index":10,"n_rows":12,"n_cols":5,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,1],[0,4,0,5],[1,0,1,1],[2,0,2,1],[2,2,2,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Трубы стальные",null,"ВСЕГО ТРУБ (м)","ВСЕГО  ОКРАСКИ            (М2)","На сводную таблицу"]
[null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["на единицу ",null,"на объем "]
["диаметар , мм","Площадь поверхности окраски на 1 м листа в м2","метроы","Площадь поверхности окраски ( м2)"]
[15,0.11,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[20,0.13,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[25,0.16,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[32,0.18,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[40,0.21,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[50,0.26,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]

{"sheet":"Трубы чугунные","index":11,"n_rows":12,"n_cols":5,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,1],[0,4,0,5],[1,0,1,1],[2,0,2,1],[2,2,2,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Трубы  чугунные",null,"ВСЕГО ТРУБ (м)","ВСЕГО  ОКРАСКИ            (М2)","На сводную таблицу"]
[null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["на единицу ",null,"на объем "]
["диаметар , мм","Площадь поверхности окраски на 1 м листа в м2","метроы","Площадь поверхности окраски ( м2)"]
[50,0.28,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[25,0.37,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[100,0.48,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[125,0.59,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[150,0.72,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]